**Oznámenie o realizácii projektu**

**Názov projektu: Výstavba elektrickej nabíjacej stanice pre elektromobily v obci Slovenské Ďarmoty**

**Číslo zmluvy o poskytnutí dotácie na crz.sk:   39/2020-2060-4210-22**

**Poskytovateľ: Ministerstvo hospodárstva SR  
  
Výzva: VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O POSKYTNUTIE DOTÁCIE NA PODPORU BUDOVANIA VEREJNE PRÍSTUPNÝCH ELEKTRICKÝCH NABÍJACÍCH STANÍC**

**Prijímateľ: Obec Slovenské Ďarmoty**

**Miesto realizácie: Obec Slovenské Ďarmoty**

**Výška dotácie podľa zmluvy s MHSR: : 4 703,43 €**  
**Výška dotácie MHSR z skutočne vynaložených oprávnených výdavkov po verejnom obstarávaní - Cena spolu s DPH: 4 621,79 €**  
**Dátum spustenia prevádzy: 05.08.2020**

Základným cieľom projektu je podpora rozvoja elektromobility formou rozvoja nabíjacej infraštruktúry výstavbou novej verejne prístupnej elektricky nabíjacej stanice v **obci Slovenské Ďarmoty**

**Opis projektu**:

Obec **Slovenské Ďarmoty vybudovala** Stojanovú, samostatnú, verejne prístupnú nabíjaciu stanicu sprístupnenú 24h denne, umiestnenú na obecnom pozemku, a na existujúcom parkovacom mieste pred obecným úradom **Slovenské Ďarmoty.** **Typ stanice**: AC nabíjacia stanica, **Počet a typ nabíjacích konektorov**: 2 x Typ2 (Mennekes, podľa normy IEC 62196) variant nabíjací kábel, **Výstupný výkon stanice:** ˃ 2x 11 kW, **Autentifikácia zákazníka**: RFID čítačka kariet s uplatnením kryprografických bezpečnostných mechanizmov, ako je to napr. v kartách MIFAREDESFire a pod, alebo autentifikácia cez internet/mobilnú aplikáciu aj s možnosťou ad hoc platby za nabíjanie použitím nástrojov EIM (External Identification Means, ako je QR kód, RFID karta alebo kreditná debetná karta), a príprava na Plug&Charge (všetky aspekty autentifikácie, autorizácie, inteligentného riadenia nabíjania a účtovanie sa realizujú automaticky po pripojení napájacieho kábla) RFID čítačka kariet alebo autentifikácia cez internet/mobilnú aplikáciu,  
**Spôsoby platenia za nabíjanie**: Inteligentné riadenia nabíjania a účtovanie sa bude realizovať automaticky po pripojení napájacieho kábla.  
**K dispozícii sú nasledovné platobné nástroje: -** ad-hoc payment pre neregistrovaných užívateľov**, -** membership payment pre registrovaných užívateľov

**Umiestnenie je v centre obce Slovenské Ďarmoty , na námestí**GPS súradnice (Lalitude): 48° 5' 25.9669627" N  
GPS súradnice (Longitude): 19° 17' 26.4404583" E  
  
**Informácie o výzve nájdete nájdete na:**  [www.mhsr.sk](http://www.mhsr.sk) [www.siea.sk](http://www.siea.sk)